Pourbaix diagram 이란

용액환경(산화환원분위기)과 용액의 pH에 따라서 금속이 어떤 형태로 수용액 중에 존재하는 것이 열역학적으로 안정한지를 설명하는 그림이다. 즉, 금속이 주어진 용액중에서 금속상태, 이온상태, 또는 석출물 상태중 어느 상태로 존재할 것인가를 열역학적으로 가름할 수 있다.

이 Diagram의 특성은 영역을 안정태역, 부식역, 부동태역으로 구분하고 있는 것이다. 철편의 전위와 용액의 pH가 위 그림에서 0의 위치에 있을때 그 철편의 방식법으로는 전위를 낮춰서 안정태역으로 가져가는 ➀음극방식법, 전위를 높여서 부동태역으로 가져가는 ➁양극방식법 및 그 용액의 pH를 높여서 부동태역으로 가져가는 ➂부동태화제법이 있다.